
Nạp code cho Các mạch.

1. Mạch Magic Arm

Mạch Magic Arm có 2 code, dùng cho mạch master hoặc mạch slave. Tùy vào loại mạch mà chọn code cho mạch.


Bước 1: mở file code trong Máy tính (đã cài đặt sẵn trong máy MAC)



Sau khi mở code lên, thì chọn board mạch giống với loại mạch thật. ví dụ với mạch magic arm thì dùng chip esp32.




Chọn board mạch như hình vẽ




Cắm thiết bị vào máy tính



Gạt nút flash sang ON rồi nhấn nút Reset.



Nhấn nút nạp code và chờ cho code nạp hoàn thành.




1. Mạch Magic Arm Slave

Cách nạp tương tự với mạch Magic Arm master. Chỉ khác nhau 1 điểm như sau:


Với loại động cơ cũ thì sửa code thành thế này






Với loại động cơ mới thì sửa thành thế này






1. Các loại mạch khác

Một số mạch khác thì sử dụng loại chip esp8266.



Với loại chip này thì chỉnh lại trên phần mềm loại board tương ứng:



Sau khi chọn xong thì sẽ nạp code như bình thường.